**УТВЕРЖДАЮ**

**КГП на ПХВ Райымбекская районная больница**

**Дириктор Куккузов Р.Е.\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)****(в соответствии с государственным реестром МТ)** | **Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов** |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | Назначение: безопасное хранение и поддержание стерильности эндоскопического оборудования в кабинетах эндоскопии, диагностических центрах, хирургических отделениях.Сушка и хранение чистых эндоскопов должны обеспечиваться при помощи тепловентилятора и УФ лампы.Нагреватель и УФ лампа должны быть встроены во внутреннюю часть шкафа.Камера должна быть оснащена датчиком для поддержания единой аппаратуры.Габариты устройства (дхшхв): не более 655 x 655 x 2 225 мм.Потребляемая мощность устройства: не более AC220 В, 50/60 Гц.УФ лампа: мощностью не более 20 Вт (срок службы не менее 5 000 часов).Нагреватель и вентилятор мощностью не менее 1кВт/ч.Камера должна быть оснащена дверным сенсором для включения вентилятора циркуляции воздухаБлок управления:Должен быть оснащен таймером выключения питания, запрограммированным не более, чем на 30 минут, а также счетчиком времени работы УФ лампы. | 1 шт. |
|  |  |  |  |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 1 | Держатели | Держатели эндоскопов | 10 шт. |
| 2 | Стеллаж | Вращающийся стеллаж | 1 шт. |
|  |  |  |  |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Требования к электропитанию: 220 В, 50/60 Гц |
| **4** | **Условия осуществления поставки МИ ТСО***(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP Алматыская область, Райымбекский район, село Нарынкол, улица Албан-Асан, дом 1. |
| **5** | **Срок поставки МИ ТСО и место дислокации**  | Не позднее 60 календарных дней с 8 января, Алматыская область, Райымбекский район, село Нарынкол, улица Албан-Асан, дом 1. |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев*.*Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

1. Председатель тендерной комиссии: Заместитель директора по лечебной части Әуелхан Е.Б\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. Заместитель председателя: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннего аудита Аубакирова Турсынкул Бериковна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 3. Члены комиссии:

 • Зав. отделением хирургии – Таласбаев И.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 • Зав. родильным отделением – Ботбаева Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

• Врач-реаниматолог – Кыдырбаев Ж.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 • Зав. детским отделением – Мамытова А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

• Врач-кардиолог – Султан Ф.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 • Экономист – Бейсегеримов Б.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

• Юрист – Амангелдиев Е.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

• Главная медсестра – Исамолда А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 • Главный бухгалтер – Кишибаева Н.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4. Секретарь – Киргизбаева Б.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_